**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Vrbka, kterou se vydává požární řád**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název jednotky požární ochrany** | **Kategorie jednotky požární ochrany** | **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet členů** |
| Vrbka | JPO V |  | 9 |
|  |  | DA L1Z Ford Transit |  |
|  |  | Přenosná motorová stříkačka PS-12, max. průtok 1200 I/min. |  |
|  |  | Plovoucí motorové čerpadlo  PH-Cyklon 1,  výtlačná výška 38 m,  max. průtok 1120 I/min. |  |
|  |  | Kalové motorové čerpadlo  PH-ROGRESS 1000,  výtlačná výška 22 m,  max. průtok 1000 I/min. |  |
|  |  | Kalové elektrické čerpadlo  Rosenbauer NAUTILUS 4/1,  průtok 400 I/min,  při výtlačné výšce 10 m. |  |
|  |  | Třífázová benzínová elektrocentrála  Fogo FH9540,  zásuvka 400V 16A 5P IP67  zásuvka 230V 16A IP67  zásuvka 230V 16A 3P IP67  Výkon 3f ~ max./jmen.  8,1kVA / 7,3 kVA |  |
|  |  | Sada na hašení lesních požárů |  |
|  |  | Automobilová radiostanice |  |

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.