**OBEC OSTOPOVICE**

**Zastupitelstvo obce Ostopovice**

**Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice, kterou se vydává požární řád obce**

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

Výpis z I. stupně požárního poplachového plánu JmK pro katastr obce Ostopovice.

V požárním poplachovém plánu jsou pro obec Ostopovice v **prvním stupni požárního poplachu** předurčené následující čtyři jednotky PO:

1 jednotka PO - HS Starý Lískovec, Točná 5, Brno;

2 jednotka PO - HS BVV, Bauerova (5. brána BVV), Brno;

3 jednotka PO - SDH Střelice u Brna, nám. Svobody 1, Střelice;

4 jednotka PO - HS Rosice, Wolkerova 142, Rosice.

**Výpočet dojezdových časů jednotek PO:**

L - vzdálenost (km)

tDO - doba dostavení JPO k požáru (min)

tv - doba výjezdu JPO k požáru (min)

tj - doba jízdy k požáru (min)

vj - průměrná rychlost (45 km/hod)

60 x L

tj = --------- = (**min)**

vj

tDO = tv + tj = **(min)**

**Tabulka dojezdových časů jednotek PO:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JPO** | **(L)** | **(vj)** | **(tv)** | **(tj)** | **(tDO)** | **Po zaokrouhlení** |
| **HS Starý Lískovec** | **1,5** | **45** | **2** | **4** | **6** | **6** |
| **HS BVV** | **6,3** | **45** | **2** | **9** | **11** | **11** |
| **SDH Střelice u Brna** | **3,0** | **45** | **10** | **4** | **14** | **14** |
| **HS Rosice** | **11,6** | **45** | **2** | **15** | **17** | **17** |

**Počty požární techniky, hasičů a množství hasebních látek:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **JPO** | **Počet hasičů** | **Typ PT** | **Množství vody** | **Množství pěnidla** |
| **HS Starý Lískovec** | **1 + 3** | **CAS 24** | **3 500** | **240** |
| **HS BVV** | **1 + 3** | **CAS 20** | **3 500** | **240** |
| **1 + 1** | **CAS 30** | **9 000** | **540** |
| **SDH Střelice u Brna** | **1 + 3** | **CAS 32** | **9 000** | **0** |
| **HS Rosice** | **1 + 3** | **CAS 20** | **4 000** | **240** |
| **1 + 1** | **CAS 30** | **9 000** | **540** |
| **Celkem** | **20** | **6** | **38 000** | **1 800** |