	

MĚSTO VLAŠIM
Rada města Vlašimi
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Nařízení města Vlašim, 

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Vlašimi

Rada města Vlašimi schválila na své schůzi dne 14. 10. 2026 podle § 102 odst. 2 písm. d) a § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Provádění zimní údržby
1.	Schůdnost a sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků ve městě Vlašimi zajišťují Technické služby Vlašim, s.r.o., v souladu s plánem zimní údržby podle pořadí důležitosti komunikací, v časových lhůtách, v rozsahu, způsobem a po trasách stanovených plánem zimní údržby. 
2.	Chodníky, místní komunikace a průjezdní úseky silnic ve městě Vlašimi se rozdělují pro účely zimní údržby na úsek komunikací a na úsek chodníků: úseky se rozdělují do I. až III. pořadí důležitosti. Komunikace se udržují postupně podle důležitosti mechanizačními prostředky tak, jak vedou trasy mechanizačních prostředků. 
Čl.2
Lhůty pro provádění zimní údržby
1.	Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti komunikací a průjezdních úseků silnic se stanovují takto: 
	a)	komunikace v I. pořadí důležitosti: do 4 hodin od zápisu času výjezdu vozidel zimní údržby do deníku zimní údržby (dále jen „zápis“);
	b)	komunikace ve II. pořadí důležitosti a přechody pro chodce: do 12 hodin od zápisu;
	c)	komunikace ve III. pořadí důležitosti: po ošetření komunikací v II. pořadí důležitosti, nejpozději do 48 hodin od zápisu.

2.	Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků vzniklých v době mimo noční hodiny - mimo dobu od 22.00 h do 4.00 h - se stanovují takto: 
a) chodníky v I. pořadí důležitosti: do 12 hodin od zápisu;
b) chodníky ve II. pořadí důležitosti: do 24 hodin od zápisu;
c) chodníky ve III. pořadí důležitosti: do 72 hodin od zápisu. 

3. Lhůta pro odstraňování závad ve schůdnosti vzniklých v nočních hodinách od 22.00 h do 4.00 h na nejdůležitějších chodnících v majetku města Vlašimi se stanovuje do 8.00 h ráno.
	
Čl. 3

Způsob údržby
Odstraňování a zmírňování závad způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky se provádí na komunikacích ve stanoveném pořadí takto: 
a)	na komunikacích v I. pořadí důležitosti: pluhováním do tloušťky sněhu 3 cm a posypy chemickými rozmrazovacími materiály (chlorid sodný a chlorid hořečnatý) při tloušťce sněhu menší než 3 cm. Celková spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m2. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace nebo schůdnost chodníku, je možno použít dávku vyšší než 60 g/m2. Při teplotách nižších než – 8 ° C se komunikace ošetřují inertními materiály;
b)	na komunikacích ve II. pořadí důležitosti: stejným způsobem jako na komunikacích v I. pořadí; náledí a kluzkost ujeté sněhové vrstvy se při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů může občasně zdrsňovat posypem inertními materiály na místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, zastávky MHD apod.);
c)	na komunikacích ve III. pořadí důležitosti: po ošetření komunikací v I. a ve II. pořadí obdobnou technologií;
d)	na chodnících a na přechodech pro chodce se odstraňují a zmírňují závady
ve schůdnosti zejména odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními nebo chemickými rozmrazovacími materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se ošetřují pouze ty chodníky, které jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 3 cm.
Čl. 4
Rozsah údržby
1. Rozsah odstraňování a zmírňování závad ve schůdnosti chodníků vzniklých náledím nebo sněhem činí1,5 m - minimální šíře pásu pro chodce. V případě, že je chodník užší než 1,5 m, se odstraňují tyto závady v celé šíři chodníku, minimálně v šíři 0,7 m. Kde je profil chodníku zúžen na méně než 0,7 m překážkami, jako jsou nesprávně zaparkované automobily, se zimní údržba nezajišťuje. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává na chodníku v co nejmenší šíři podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce v celé jejich šíři.  Komunikace se udržují podle možností v celé šíři. 
2. Závady, které nelze odstranit, se pouze zmírňují. 
3. Průjezdní úseky silnic se udržují pouze na přechodech pro chodce. 
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1.	Toto nařízení města Vlašimi nabývá účinnosti 15. dne následujícího po dni vyhlášení.

2.	Podrobnosti stanoví plán zimní údržby schválený Radou města Vlašimi.

3. Tímto nařízením se ruší nařízení č. 2/2025 schválené Radou města Vlašimi dne 14. 10. 2025. 


Mgr. Luděk Jeništa v.r.                                                               Markéta Pytlíková v.r. 
           starosta                                                                                 místostarostka

