**Město Jaroměř**



**------------------------------------------------------------------------------**

**Nařízení města Jaroměř**

**kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic**

**a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí**

Rada města Jaroměř se na svém zasedání konaném dne 10.09.2025 usnesením č. **1171-19-2025-ST-RM** usnesla vydat na základě ustanovení § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

Účelem tohoto nařízení je:

1. vymezit rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic v zimním období na území města Jaroměř a
2. vymezit úseky místních komunikací a chodníků v zimním období na území města Jaroměř, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

**Článek 2**

**Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic**

1. Zimní údržba se provádí v zimním období, a to od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
2. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

**A. Rozsah**

1. Na vozovkách místních komunikací a průjezdních úsecích silnic se odstraňování závad ve schůdnosti týká přechodů pro chodce. Odstraňování závad ve schůdnosti v těchto místech se provádí v celé jejich šíři po celé délce přechodu.
2. Závady ve schůdnosti chodníků u zastávek veřejné linkové autobusové dopravy se odstraňují v celé šířce a délce nástupní hrany zastávek veřejné linkové autobusové dopravy.
3. Závady ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť a lávek) vzniklé zimní povětrnostní situací se odstraňují v pruhu o min. šířce 1 metr. U chodníků, jejichž šíře je menší než 1 metr, pak v pruhu o min. šířce 0,7 metru; v úsecích, kde je šíře chodníku dále zúžena na méně než 0,7 metru vlivem překážek, které neumožňují průjezd techniky (např. špatně zaparkované automobily apod.) se závady ve schůdnosti neodstraňují.

**B. Způsob**

1. Odstraňování závad ve schůdnosti způsobeném povětrnostními situacemi a jejich důsledky na chodnících (včetně schodišť a lávek), místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic se provádí: strojním odhrnutím, ručním odhozením nebo smetením, oškrabáním zmrazků, posypem zdrsňovacím inertním materiálem, posypem chemickým rozmrazovacím materiálem. Při odstraňování závad ve schůdnosti se postupuje tak, aby nedošlo k poškození zpevněného povrchu chodníků, místních komunikací a silnic.
2. Při strojním odhrnutí nesmí zbývající výška sněhu překročit 3 cm.
3. Místní komunikace jsou udržovány pluhováním, v případě nutnosti pak komunikace I. a II. pořadí důležitosti posypem povoleným chemickým materiálem a místní komunikace III. pořadí důležitosti posypem zdrsňovacím inertním materiálem (písek, kamenná drť). Na chodníky (včetně schodišť a lávek) a průjezdní úseky silnic se používá povolený chemický rozmrazovací materiál nebo zdrsňovací inertní materiál.
4. K posypu je zakázáno používat popel, domovní odpad a jiný materiál, který by znečišťoval životní prostředí.
5. Náledí a zbytková vrstva sněhu o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypem chemického rozmrazovacího materiálu. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze takové plochy, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemického rozmrazovacího materiálu se odstraní posypem ze zdrsňovacího inertního materiálu. Zmrazky se odstraňují mechanicky nebo pomocí chemického posypu.
6. V ulici Průmyslová (alej) a na Tyršově mostě je možné použít pouze posyp zdrsňovacím inertním materiálem, použití chemických materiálů se nepřipouští.
7. Odstranění sněhu (nebo náledí) shrnutím mechanickými prostředky k okraji pozemní komunikace je nutno provést ještě před tím, než ho provoz zhutní, umožňují-li to podmínky provozu.
8. Sníh z chodníků je zakázán shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v podélných hromadách na okraji chodníků při vozovce, přičemž nesmí být zataraseny přechody pro chodce, nástupní a výstupní prostory na zastávkách veřejné linkové autobusové dopravy a jiné navazující přístupové cesty.
9. V případě nutnosti se posyp chodníků a místních komunikací provádí na komunikacích I. pořadí důležitosti v celé jejich délce, na komunikacích II. pořadí důležitosti se posyp provádí pouze na dopravně nebezpečných místech (např. ve stoupání a klesání, na křižovatkách, ostrých směrových obloucích, zastávkách hromadné dopravy atd.). Na chodnících a místních komunikacích III. pořadí důležitosti se posyp provádí jen ve výjimečných případech.
10. Schůdnost místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic se, s výjimkou kalamitních stavů nebo jiných mimořádných událostí, zajišťuje v době od 03.00 hod. do 23.00 hod.
11. Po skončení zimního období, ve lhůtách stanovených prováděcí vyhláškou k zákonu o pozemních komunikacích, je nutné zajistit odstranění zbytků zdrsňovacího materiálu.

**C. Lhůty**

1. Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky, se provádí podle pořadí důležitosti v následujících časových lhůtách:
2. I. pořadí důležitosti – do 4 hodin,
3. II. pořadí důležitosti – do 12 hodin,
4. III. pořadí důležitosti - po ošetření chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
5. Rozdělení chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Jaroměř podle pořadí jejich důležitosti je uvedeno v příloze č. 1 tohoto nařízení.

**Článek 3**

**Vymezení neudržovaných úseků místních komunikací a chodníků**

Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou vymezeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

**Článek 4**

**Závěrečná ustanoveními**

1. Tímto nařízením se ruší nařízení města Jaroměř č. 5/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezuje místní komunikace a chodníky na území města Jaroměř, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, vydané dne 28.10.2009, které nabylo účinnosti dnem 01.11.2009.
2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15.10.2025.

…………………………. ………………………………..

Bc. Jan Borůvka Ing. Marcela Holda, DiS.

     starosta místostarostka

**Příloha č. 1** k nařízení města Jaroměř, kterým se kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky, se provádí v tomto pořadí:

**I. pořadí důležitosti**

(ve lhůtě nejpozději do 4 hodin po vzniku závady ve schůdnosti)

**Vozovky:**

* V Hruštičkách
* Do Končin
* Na Záchraně
* Polcovský dvůr
* Na Úpě
* V Zahradách
* Jaromírova
* Havlíčkova
* nám. Československé armády
* pod budovou č.p. 18, nám. Československé armády (pošta)
* Palackého
* Na Valech
* Tyršův most
* před budovou č.p. 931, Husova ulice (lékárna)
* nábřeží 17.listopadu
* Královédvorská
* Na Cihelnách
* Vojtěcha Probošta
* Knappova
* Na Obci
* Albieriho
* Dukelských hrdinů
* Komenského
* Karla Lánského
* Patrného
* Za Jídelnou
* Na Matysáku
* Dr. Ed. Beneše
* Na Ostrově
* Pionýrská
* Bavlnářská
* Maroldova
* Hrubínova
* Husovo náměstí
* Studničkova
* Na Ptákách
* Jiráskova
* Máchova
* Ot. Španiela
* Smetanova
* Ruská
* Bulharská
* Albánská
* Polská
* Rumunská
* Okružní
* Emigrantů
* Traxlerova
* Jungmannova
* Duškova
* Školní
* Jízdecká
* Nemocniční
* Starý Ples
* Obránců míru
* Slovenského nár. povstání
* Legionářská
* Českého odboje
* Patyzánská
* Bachmačská
* Terronská
* U Nemocnice
* areál nemocnice
* Česká
* Bezručova
* Husova
* Hradecká
* Svat. Čecha
* 5. května
* Zdeňka Němečka
* Na Zavadilce
* Josefa Šímy
* Nádražní
* Rybalkova
* Na Studánkách
* Bořkova
* Maďarská
* Kapitána Nálepky
* Jezbiny
* Semonice
* Průmyslová
* Vodárenská
* Ivanovova
* Arnošta Heidricha
* Zmítkova
* Engeho
* Doktora Reyla
* Komenského
* rezidence Nová Zavadilka
* Kracíkova
* Riegrovo náměstí
* Tyršova

**Chodníky:**

* Náchodská
* Palackého
* Růžová
* Na Vrších
* Na Valech
* Národní a k vlakové zastávce Jaroměř
* Královédvorská
* Na Cihelnách
* U Sv. Anny
* Husova
* Hradecká
* Jezbinská
* Na Zavadilce
* Svat. Čecha
* Dolecká
* Žižkova
* Nádražní
* 5.května
* Zdeňka Němečka
* Lidická
* Vodárenská
* podél kostela sv. Jakuba Staršího
* Havlíčkova
* nám. Československé armády
* Tyršův most
* nábřeží 17. listopadu
* Vojtěch Probošta
* Knappova
* Na Obci
* spojovací chodník mezi bytovými domy č.p. 836 - 846 k plaveckému areálu
* Karla Lánského
* Dr. Ed. Beneše
* Pionýrská
* Husovo náměstí
* Ot. Španiela
* Jiráskova
* Máchova
* Tyršova

**II. pořadí důležitosti**

(ve lhůtě nejpozději do 12 hodin po vzniku závady ve schůdnosti)

**Vozovky:**

* Poklasný mlýn
* Rumunská u ČSAD
* Lužická
* Polská slepá
* Mánesova
* Kubínova
* Alšova
* Boženy Němcové
* Doktora Paula
* Wolkerova
* Na Karlově
* odbočka z ulice nábřeží 17. listopadu k budově č.p. 931, Husova ulice (lékárna)
* Sladovna
* Kostelní
* Na Pácaltce
* ke škole ZŠI
* Na Záchraně
* Trinnerova
* Šustilova
* Slovenská
* Moravská
* Slezská
* V Zahrádkách na Velichovské
* Královedvorská do polí
* Na Žižkově
* Náchodská
* Národní
* Sadová
* promenáda k ZŠ Jaroměř - Josefov
* Hofmeisterova
* Štěrbova
* Generála Kubáně
* Příčná
* Rasošská
* Jana Beneše
* Dolnopleská
* Na Trati
* Na Rybníčku
* Na Rejsce
* Na Škvárovně
* Ke hřbitovu Jezbiny,
* Dolecká
* za Active sportem k budově č.p. 966, ul. Hradecká
* Na Vinicích
* Na Kameni
* Labská
* Krátká
* U Sv. Anny
* Na Klouzkově
* Růžová
* Brdce

**Chodníky:**

* Rudé armády
* Generála Kubáně
* Štěrbova
* Okružní
* Komenského
* Ivanovova
* Kracíkova
* Engeho
* Doktora Reyla
* Zmítkova
* Arnošta Heidricha
* Na Studánkách
* Rybalkova
* Maďarská
* Kapitána Nálepky
* Bořkova
* Na Rybníčku
* Jezbiny
* Bezručova
* Trinnerova
* Šustilova
* Nerudova
* Česká
* U Nemocnice
* Národní
* Labská
* Na Kameni
* Na Valech
* parkoviště Na Valech
* Českého odboje
* Obránců míru
* Slovenského nár. povstání
* Bachmačská
* Terronská
* Partizánská
* Jungmannova
* Jízdecká
* Duškova
* Školní
* Traxlerova
* Nemocniční
* Polská
* Rumunská
* Ruská
* Albánská
* Doktora Paula
* Smetanova
* Hrubínova
* Mánesova
* Bavlnářská
* Maroldova
* Jiráskova
* Alšova
* Boženy Němcové
* Studničkova
* Patrného
* Na Ptákách
* Lužická s odbočkou ke stadionu
* Na Obci
* Albieriho
* nábřeží 17. listopadu
* městský park
* Na Skluzavce
* V Zahradách
* Jaromírova

**III. pořadí důležitosti**

(po ošetření chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin)

**Vozovky:**

* Na Trati – od malých žel. závor po ul. Husova
* k tenisovým kurtům z ul. 5. května
* od křížení ulic Královédvorská a Na Žižkově ve směru na Zaloňov

**Chodníky:**

-----------------------

**Příloha č. 2** k nařízení města Jaroměř, kterým se kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

Místní komunikace a chodníky neuvedené v příloze č. 1 nařízení města Jaroměř, kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, se neudržují.

Dále se neudržují také tyto chodníky:

* spojovací chodníky k pískovištím, dětským hřištím, tenisovým kurtům,
* přístupové chodníky ke vchodům domů,
* chodníky se sloupy veřejného osvětlení a reklamními tabulemi, kde není průjezd 0,7 metru,
* chodníky s překážkami, které neumožňují průjezd techniky (např. špatně zaparkované automobily)
* duplicitní úseky chodníků, kdy ve stejném směru vedou dva i více chodníků – neudržovány chodníky s větším množstvím překážek,
* chodníky v parcích, promenády, není-li v příloze č. 1 uvedeno jinak,
* chodníky, jejichž technický stav neumožňuje provádět zimní údržbu.