**Příloha č. 1 - Plán zimní údržby města.**

Úkolem zimní údržby je zabezpečit**zmírňování** závad ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích (vozovkách), které byly způsobeny povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zabezpečena s přihlédnutím k veřejnému zájmu na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

**Způsob provádění zimní údržby místních komunikací**

Zimní údržba místních komunikací se provádí vlastními prostředky města nebo smluvními partnery. Posyp bude prováděn jen na nebezpečných úsecích vozovek, ve stoupání, klesání, zatáčkách a na křižovatkách místních komunikací, a to jen u vozovek I. pořadí důležitosti, dále na chodnících v centru města.

Udržovány jsou chodníky v centru města podél silnice I/14. Cesty a stezky IV. pořadí neuvedené v plánu zimní údržby se neudržují, to znamená, nezajišťuje se jejich sjízdnost ani schůdnost. Jednotlivé stezky budou řešeny individuálně (bedny na posypový materiál apod.).

**Rozsah zimní údržby**

Místní komunikace na katastru města Smržovky, náměstí, chodníky, veřejná prostranství.

Celková délka udržovaných vozovek 43 km.

**I. pořadí** – průjezdní vozovky v městské části zástavby s aktivním dopravním provozem (náměstí, parkoviště) v celkové délce 24 km.

**II. pořadí** – okrajové asfaltové i štěrkové vozovky s minimálním provozem v délce 19 km.

**III. pořadí***–*cesty s malým dopravním významem.

**IV. pořadí** – místní komunikace, cesty a stezky, které nejsou uvedeny v plánu zimní údržby.

**Časový plán**

Zimním obdobím se rozumí období od 1. listopadu do 31. března. Pohotovost mechanismů je vyhlašována podle aktuálních povětrnostních podmínek.

**Provoz zimní údržby**

- pluhování: 4–17 hodin

- posyp: 5–16 hodin

- nakládka 5–16 hodin

- dále dle sněhových podmínek nebo kalamitní situace a potřeb

 Ukončení úklidu sněhu bude provedeno do 4 hodin na vozovkách I. pořadí důležitosti, do 12 hodin na vozovkách II. pořadí a do 48 hodin na vozovkách III. pořadí **od posledního spadu sněhu**.

**Prováděcí organizace: MěÚ Smržovka - odbor Technické služby města**

**Dispečink: 724 045 580,**v pracovní době: 483 369 326 (ústředna 483 369 311)

**Odpovědný pracovník za provádění zimní údržby města:**vedoucí  – Jan Hotovec, tel.: 728 082 292

**Odpovědný zástupce města:**místostarosta – Mgr. Vladimír Kahánek, MPA, tel : 483 369 312; 602 332 112

**Mechanizace vlastní**

-          Mercedes Benz Unimog s radlicí, sypač inert

-          Mercedes Benz Unimog s radlicí, sypač sůl

-          traktor Explorer 105 s radlicí

-          traktor Explorer 90 s radlicí

-          sněhová fréza traktor ZETOR 7245

-          Bobcat nakladač

-          multikára M – 26 s radlicí, sypač inert

-          malotraktor Solaris, sypač inert

-          malotraktor Yukon

-          sněhová fréza ruční

**Posypový materiál**

* městská skládka (skladovák Údolní) – pouze inertní materiál (drť granulovaná), množství 300 t, nakládání Bobcat
* KSS – Nová Ves – sůl

**Rozpis zimní údržby vozovek**

**Mercedes Benz Unimog + posyp**

1. **pořadí** – ulice Rašelinová, Hřbitovní, Hornoveská, Občanská, Nádražní
2. **pořadí** – ulice Okružní, Malostranská, Věry Kozákové, Jelení Kout, Vřesová, Partyzánská, Vrchlického, Táborová, Jiřetínská, k nádraží Dolní Smržovka, parkoviště nad sportovní halou Komenského, Na Planinách

**Traktor Explorer 105**

1. **pořadí** –náměstí T. G. Masaryka**,** ulice Luční,Jindřišská,  Mostecká, Klášterní, Sklářská /mezi Hlavní a Luční), Smetanova, školy, Zahradní, Poštovní
2. **pořadí** – ulice Na Stráži, Zvonková, Luční k č.p. 1355, Parkhotel, Na Kopečku, Sklářská, Vřesová, Jablonecká – lokalita vodárna

**Mercedes Benz Unimog – sůl**

**I. pořadí** – ulice Kostelní, Havlíčkova, Sportovní, lokalita Nová Smržovka, Tyršova, Školní, Luční – Kedr, Staniční

**II. pořadí** – ulice Vysoká, V Lískách

**Traktor Explorer 105**

**III. pořadí** - V Záhoří (k č. p. 556, pod č. p. 316)

**IV. pořadí**– neudržované stezky (označené tabulkami – v zimě se neudržuje):

-          spojnice Luční I/14 – Smetanova (okolo Volechů č. p. 1354 a schody u Hejrala č. p. 1004)

-          sídliště Luční I/14 – z Jindřišské ke kolejím.

**Údržba chodníků**ve vlastnictví města – zajišťují Technické služby města (čištění a posyp, M 26, Bobcat, Malotraktor Yukon, ruční sněhová fréza).

**Multikára M 26 + posyp**

Chodníky v centru města, náměstí T. G. Masaryka, k zelenině č. p. 405, k nádraží, Husova, Lidické náměstí, Havlíčkova, Sklářská, Hlavní – od Železářství U Blacka č. p. 797 ke studánce proti č. p. 1025, Hlavní ve Střední Smržovce, Sportovní mezi paneláky, Rybniční, Jitřní, Sklářská, Kostelní nad kluzištěm, parkoviště u bývalé Karvely č. p. 138, autobusové zastávky, k nádraží Dolní Smržovka, okolo zvonů na tříděný odpad.

**Nakladač Bobcat**

Chodník ulice Hlavní okolo č. p. 1115 k č. p. 397, Rooseweltova, odklízení sněhu náměstí T. G. Masaryka, parkoviště ve středu města (u zeleniny č. p. 405, u potravin č. p. 1316, před Zámečkem č. p. 1), Lidické náměstí, naproti Železářství U Blacka č. p. 797, kluziště dle potřeby, hlavní nádraží ČD, ulice Hlavní, Husova, V Záhoří k č. p. 815, nakládka posypového materiálu – dle telefonické domluvy.

**Malotraktor**

Chodníky: Dolní Smržovka, Havlíčkova ulice, ke kovárně, dále dle potřeby.

**Fréza ruční**

Přechody, chodník Rooseweltova, chodník k nádraží ČD, zvony u samoobsluhy č. p. 1316, operativně cesty dle potřeby.

**Zajištění schůdnosti a sjízdnosti města** – **posyp** (Mercedes, M 26)

Pouze nebezpečné úseky vozovek, stoupání, klesání, zatáčky, křižovatky místních komunikací, chodníky.

**Smluvní výpomoc**

-          úsek Horní Černá Studnice v délce 300 m

-          Jateční ulice, Priebschovy domky v Dolní Smržovce.