

Nařízení č. 2/2023

obce Josefův Důl

**Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků**

Zastupitelstvo obce Josefův Důl na svém zasedání dne 13. 12. 2023 usnesením č. /2023 schválilo a vydalo v souladu s § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 27 odst.5 a odst.7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů, toto nařízení obce (dále jen nařízení):

**I.**

**Základní pojmy**

1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška), v platném znění.

2. Zimní údržba zajišťuje sjízdnost silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Umožňuje bezpečný pohyb chodců v zastavěném území obce na místních a účelových komunikacích a průjezdních úsecích silnic za stejných podmínek. (§ 26 odst. 1 a 2 zákona).

3. Závadou ve sjízdnosti a schůdnosti se rozumí taková změna, kterou nemůže řidič ani chodec předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 a 7 zákona).

4. Povinností správce komunikace je odstranit nebo alespoň zmírnit závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace v časových lhůtách stanovených tímto plánem.

5. Povinnosti vlastníků nemovitostí, hraničící s místními komunikacemi jsou stanoveny zákonem.

6. Kalamitní situace jsou takové stavy, kdy povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

7. Zimním obdobím se rozumí doba **od 1. listopadu do 31. března** následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka místních komunikací.

**II.**

**Úvod.**

1. Úkolem zimní údržby místních komunikací obce Josefův Důl je zajistit po dobu zimního období zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek.

2. Úkolem tohoto plánu je popsat a stanovit povinnosti vlastníka místních komunikací v odpovědnosti za škody, jejichž příčinou byly závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací nebo průjezdního úseku silnice (t.s. přilehlých chodníků), pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit a u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

3. Zimní údržba místních komunikací obci Josefův Důl je zabezpečována obcí. Výkony při zimní údržbě v případě kalamitní situace jsou zajištovány dodavatelsky na základě dohody popřípadě smluv.

4. Správa a údržba silnic Středočeského kraje provádí zimní údržbu samostatně podle vlastního operačního plánu na silnicí III-0382 (Debř – Josefův Důl).

**III.**

**Základní povinnosti vlastníků a správců místních komunikací při zimní údržbě**

1. Zajistit včasnou připravenost zimní údržby místních komunikací.

2. Zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti v rozsahu stanoveným tímto plánem.

3. Řídit a kontrolovat průběh prací zimní údržby a vést předepsanou evidenci.

**IV.**

**Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací.**

1. Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý.

2. Přizpůsobit chůzi po chodnících a místních komunikacích, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov, stromů, vyústění okapů apod.)

3.Při chůzi po chodnících používat té části, která je posypána.

**V.**

**Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti**

Správce místních komunikací zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti podle pořadí důležitosti a dostupnosti dle čl. X).

**Údržba silnic**

S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 5 cm.

Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu se provádí v celé šířce silnic. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončení trvalého sněžení.

**Údržba chodníků**

S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 5 cm.

Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na chodnících se

provádí v šířce 1 metru, u dopravně důležitých chodníků v celé šířce. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončení trvalého sněžení.

**Ruční údržba**

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany pracovníků, kteří tento druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, na kterých to osvětlení umožňuje. Sníh se odstraňuje a posyp se provádí zejména na úzkých chodnících, na schodech apod.

**VI.**

**Odpovědnost za výkon zimní údržby**

Osobou odpovědnou za provádění zimní údržby je: místostarosta pan Radek Hetver, tel. 606 558 885.

**VII.**

**Posypové materiály a jejich použití**

Inertní materiály jsou zdrsňující materiály, které se používají při neúčinnosti chemických materiálů nebo tam, kde charakter komunikací s ohledem na jejich sjízdnost a schůdnost nevyžaduje použití ekonomicky náročných chemických materiálů.

Chemické materiály jsou rozmrazovací materiály, které se používají tam, kde charakter komunikací s ohledem na jejich sjízdnost a schůdnost vyžaduje úplné odstranění sněhu nebo náledí.

**VIII**.

**Stroje a mechanismy pro zimní údržbu**

- 1 ks komunální malotraktor LS s čelní radlicí a rozmetadlem

- 1 ks čtyřkolka s čelní radlicí

**IX.**

**Evidence udržovaných místních komunikací**

Místní komunikace jsou evidovány a popsány v bodě XIII. tohoto plánu a zakresleny v grafické části, která je jeho přílohou.

**X.**

**Rozpis a plán provádění zimní údržby místních komunikací**

1. Místní komunikace jsou pro účel zajištění jejich zimní údržby rozděleny do tří skupin podle priorit.

2. Komunikace, které nejsou v tomto plánu uvedeny, se neudržují.

3. Zimní údržba místních komunikací se bude provádět podle následujícího časového harmonogramu a mapy zimní údržby místních komunikací a chodníků, který je přílohou č.1 tohoto nařízení.

I. skupina – Místní komunikace (MK) s nejvyšší prioritou, tzv. sběrné místní komunikace propojující lokality obce Josefův Důl se silnicí č. III/0382.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. pořadí důležitosti do 4 hodin | Dle pasportu MK | délka |
| - MK před OÚ k „Svazarmu“, | 1c, 2c, 3c, 4c (část) |  |
| - MK v tzv. I. řadě k MŠ | 11c |  |
| - MK kopec před MŠ (I. až III. řada) | 14c |  |
| - MK tzv. Olejna (část od čp. 33 k čp. 5) | 10c |  |
| - MK od vrátnice „TIBA“ podél hřiště k Olejně | 7c, 8c |  |

II. skupina – Komunikace se střední prioritou, ostatní dopravně významnější propojení na sběrné komunikace. Do této skupiny jsou zařazeny komunikace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. pořadí důležitosti do 12 hodin | Dle pasportu MK | délka |
| - MK v tzv. II. řadě | 12c |  |
| - MK v tzv. III. řadě | 13c |  |
| - MK kopec pod MŠ | 15c |  |
| - MK propojovací (jednosměrka pod „garážemi Svazarm“) | 5c |  |
| - MK u domu čp. 5 (před vchody) | 2d |  |
| - MK od OÚ k do domu čp. 28 | 9d, 11d |  |

III. skupina – Komunikace s nízkou prioritou, sběrné komunikace, parkoviště, vnitrobloky, cesty u garáží

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin. | Dle pasportu MK | délka |
| - MK před „Svazarmem“ | 4c |  |
| - MK k zámku | 9c |  |
| - MK u domu čp. 5 (před zahrádkami) | 10c (část) |  |
| - MK před schody v řadách (pouze pro chodce) | 4d, 7d |  |
| - MK pře domy čp. 28 a 32 | 6d |  |

4. Chodníky – úklid sněhové pokrývky na chodnících se provádí souběžně s úklidem místních komunikací, a to ve stejném sledu viz. skupina I. až III.

5. Údržbu krajské silnice č. III/0382 provádí Správa a údržba silnic Středočeského kraje.

V případě, že na místní komunikaci budou bránit v zimní údržbě zaparkovaná vozidla, nebude na příslušné místní komunikaci zimní údržba provedena. V takovém případě provede pracovník údržby písemný záznam, ve kterém bude uveden datum a čas, název místní komunikace, místo zaparkovaného motorového vozidla blokujícího zimní údržbu a jeho registrační značka. Tento písemný záznam bude předán Obecnímu úřadu Josefův Důl.

6. Ve výjimečných případech vzniku kalamitních situací (za trvalého hustého sněžení, sněžení s větrem, mrznoucího deště apod.), kdy nelze ani s nasazením veškeré techniky a všech pracovníků zajistit sjízdnost a schůdnost všech místních komunikací dle harmonogramu, mohou být v míře časově nezbytné přednostně ošetřovány komunikace související se zajištěním zásobování, zdravotní péče, hromadné dopravy, požární ochrany apod.

**XI.**

**Kalamitní situace**

Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo zástupce starosty při mimořádných povětrnostních podmínkách (zvláště silné sněžení, vánice, náledí). V tomto případě neplatí tento plán zimní údržby, postupuje se dle vývoje povětrnostní situace, postup určuje kalamitní štáb, který jmenuje starosta.

**XII.**

**Schvalovací doložka**

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Josefův Důl byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva č. 53/2023 na zasedání zastupitelstva obce Josefův Důl konaném dne 13.12.2023.

Účinnosti nabývá patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Radek Hetver Mgr. Jaroslav Čech

místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup dne: 14.12.2023

Sejmuto z úředních desek dne:

**Příloha č.1 – mapy zimní údržby místních komunikací a chodníků**



