Nařízení města Vlašim,

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Vlašimi

Rada města Vlašimi schválila na své schůzi dne 25.10.2023 podle § 102 odst. 2 písm. d) a § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

**Čl. 1**

**Provádění zimní údržby**

1. Schůdnost komunikací a chodníků i jejich sjízdnost ve městě Vlašimi zajišťují Technické služby Vlašim, s.r.o., v souladu s plánem zimní údržby podle pořadí důležitosti komunikací, v časových lhůtách, v rozsahu, způsobem a po trasách stanovených plánem zimní údržby. Plán zimní údržby je přílohou tohoto nařízení.

3. Chodníky, místní komunikace a průjezdní úseky silnic ve městě Vlašimi se rozdělují pro účely zimní údržby na úsek komunikací a na úsek chodníků: úseky se rozdělují do I. až III. pořadí důležitosti. Komunikace se udržují postupně podle důležitosti mechanizačními prostředky tak, jak vedou trasy mechanizačních prostředků.

4. Zimní údržba se neprovádí na přístupových cestách a chodnících k jednotlivým nemovitostem.

**Čl.2**

**Lhůty pro provádění zimní údržby**

1. **Lhůty pro zajišťování schůdnosti komunikací** se stanoví takto:

 a) komunikace v I. pořadí důležitosti – do 4 hodin;

 b) komunikace ve II. pořadí důležitosti – do 12 hodin;

 c) komunikace ve III. pořadí důležitosti – po ošetření komunikací v I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději do 48 hodin.

2. **Lhůty pro zajišťování schůdnosti chodníků** se stanoví takto:

1. chodníky v I. pořadí důležitosti: do 12 hodin;
2. chodníky ve II. pořadí důležitosti: do 24 hodin;
3. chodníky ve III. pořadí důležitosti: do 72 hodin.

# Čl. 3

**Způsob údržby**

Odstraňování a zmírňování závad způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky se provádí na komunikacích ve stanoveném pořadí takto**:**

a) na komunikacích v I. pořadí důležitosti: pluhováním do tloušťky sněhu 3 cm a posypy chemickými rozmrazovacími materiály (chlorid sodný a chlorid hořečnatý) při tloušťce sněhu menší než 3 cm. Celková spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m2. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace nebo schůdnost chodníku, je možno použít dávku vyšší než 60 g/m2. Při teplotách nižších než – 8°C se komunikace ošetřují inertními materiály;

b) na komunikacích ve II. pořadí důležitosti: stejným způsobem jako na komunikacích v I. pořadí; náledí a kluzkost ujeté sněhové vrstvy se při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů může občasně zdrsňovat posypem inertními materiály na místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, zastávky MHD apod.);

c) na komunikacích ve III. pořadí důležitosti: po ošetření komunikací v I. a ve II. pořadí obdobnou technologií;

d) na chodnících a na přechodech pro chodce se odstraňují a zmírňují závady
ve schůdnosti zejména odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními nebo chemickými rozmrazovacími materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se ošetřují pouze ty chodníky, které jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 3 cm.

**Čl. 4**

## Rozsah údržby

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků vzniklých náledím nebo sněhem činí1,5 m - minimální šíře pásu pro chodce. V případě, že je chodník užší než 1,5 m,
se odstraňují tyto závady v celé šíři chodníku, minimálně v šíři 0,7 m. Kde je profil chodníku zúžen na méně než 0,7 m překážkami, jako jsou nesprávně zaparkované automobily, se zimní údržba nezajišťuje. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává na chodníku v co nejmenší šíři podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce v celé jejich šíři. Komunikace se udržují v celé šíři.

**Čl. 5**

**Závěrečná ustanovení**

1. Toto nařízení města Vlašimi nabývá účinnosti 15. dne následujícího po dni vyhlášení.

2. Přílohou je plán zimní údržby

 starosta místostarostka

Mgr. Luděk Jeništa v.r. Markéta Pytlíková v.r.