**Nařízení města Libáň,**

**kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků**

Zastupitelstvo města Libáň se na veřejném zasedání dne 23. 10. 2024  usneslo vydat na základě ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

**Článek 1**

**Účel nařízení**

Nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť) a místních komunikací.

**Článek 2**

**Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti**

**Rozsah**

1.  Na vozovkách místních komunikací se odstraňování závad ve schůdnosti týká přechodů pro chodce. Odstraňování závad ve schůdnosti v těchto místech se provádí v šíři 3,0 m po celé délce přechodu.

2. Závady ve schůdnosti chodníků u zastávek veřejné linkové autobusové dopravy se odstraňují v celé šířce a délce nástupní hrany zastávek veřejné linkové autobusové dopravy.

3. Závady ve schůdnosti chodníků (vč. schodišť) vzniklé zimní povětrnostní situací se odstraňují v pruhu o min. šířce 1,5 m (u chodníků, jejichž šíře je menší než 1,5 metru, pak v celé šíři).

**Způsob**

1. Odstraňování závad ve schůdnosti způsobeném povětrnostními situacemi a jejich důsledky na chodnících (vč. schodišť) a místních komunikacích se provádí: strojním odhrnutím, ručním odhozením nebo smetením, oškrabáním zmrazků, posypem zdrsňujícím inertním materiálem, posypem chemickým rozmrazovacím materiálem.

2. Na chodníky (vč. schodišť) a místní komunikace se používá zdrsňující inertní materiál. Místní komunikace I., II. a III. pořadí důležitosti jsou udržovány pluhováním, v případě nutnosti posypem pískem nebo solí (chlorid sodný nebo chlorid vápenatý v pevném stavu nebo jejich roztoky).

3.  Při použití povolených chemických rozmrazovacích materiálů (chlorid sodný nebo chlorid vápenatý v pevném stavu nebo jejich roztoky) a po odstranění sněhové kaše se povrch zabezpečuje posypem inertními materiály.

4.  K posypu je zakázáno používat škváru, popel, domovní odpad a jiný materiál, který by znečišťoval životní prostředí.

5. Náledí a zbytková vrstva sněhu o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypem chemického rozmrazovacího materiálu. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze takové plochy, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemického rozmrazovacího materiálu se odstraní posypem ze zdrsňujícího inertního materiálu.

6.  Odstranění sněhu (nebo náledí) shrnutím mechanickými prostředky k okraji pozemní komunikace je nutno provést ještě před tím, než ho provoz zhutní. Zmrazky nebo náledí se odstraňují mechanicky nebo pomocí chemického posypu.

7. Sníh z chodníků je zakázán shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v podélných hromadách na okraji chodníků, je-li to možné při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení nebo zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, nesmí být zataraseny poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku. Odhrnutý sníh nesmí zakrývat svislé dopravní značení.

8. V případě nutnosti se posyp chodníků a místních komunikací provádí na komunikacích I. pořadí důležitosti v celé jejich délce, na ostatních komunikacích se posyp provádí pouze na dopravně nebezpečných místech (např. ve stoupání a klesání, na křižovatkách, ostrých směrových obloucích, zastávkách hromadné dopravy atd.) Na chodnících a místních komunikacích III. pořadí důležitosti se posyp provádí jen ve výjimečných případech.

**Lhůty**

Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací, způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky se provádí v tomto pořadí:

**I. pořadí důležitosti**

**Chodníky:**a) ulice Na Sídlišti před objektem MŠ č.p. 550

b) náměstí Svobody i okolo č.p. 17-zdravotní středisko

c) ulice Jičínská od křižovatky s náměstím Svobody k č.p. 58

d) ulice Školní

e) průchod parkem z náměstí Svobody do ulice Školní k budově základní školy

f) ulice T.G. Masaryka

g) průchod od komunikace v ulici Na Sídlišti do ulice Komenského (místně zvané přelízka)

**Vozovky:**

1. nám. Svobody
2. ulice Školní

c) ulice Na Sídlišti od křižovatky s ulicí Jičínskou od č.p. 58 podél objektu MŠ č.p. 550 až k bytovému domu č.p. 552

d) autobusové nádraží za zdravotním střediskem

e) ulice T. G. Masaryka

ve lhůtě nejpozději do 8 hodin po vzniku závady ve schůdnosti.

**II. pořadí důležitosti**

**Chodníky:**

a) ulice Komenského

b) ulice Lindnerova od č.p. 34 k č.p. 32

c) ulice Českých bratří

**Vozovky:**

a) odbočka z Jičínské ulice komunikace za č.p. 63 – parkoviště

b) ulice Jiráskova

c) ulice Tyršova od křižovatky s ulicí T.G.Masaryka a Jiráskovou od č.p. 120 k č.p. 440

d) ulice Na Ženichově od č.p. 362 ke křižovatce s ulicí Komenského č.p. 385

e) ulice Na Ženichově od č.p. 362 k objektu firmy ANTOLIN č. p. 472 (ke křižovatce s ulicí Komenského)

f) ulice Na Sídlišti

g) ulice Na Tržišti

h) ulice Míru

ch) ulice Nad Hřištěm

i) ulice Tyršova od č.p. 380 ke křižovatce s ulicí Komenského za mostem

ve lhůtě nejpozději do 24 hodin po vzniku závady ve schůdnosti.

**III. pořadí důležitosti**

**Chodníky:**

a) ulice Jičínská od č.p. 56 k č.p.588

b) ulice Emlerova od č.p. 296 ke křižovatce s ulicí Lindnerova

c) ulice Lindnerova od č.p. 28 k č.p. 353

**Vozovky:**

a) ulice Sportovní

b) ulice Dukelská

c) ulice B. Němcové

d) ulice Pod Vinicí

e) spojka mezi ulicemi Emlerova – Jiráskova

f) odbočka z ulice Emlerova ke Sběrnému dvoru

g) odbočka z ulice Českých bratří od č.p. 42 k č.p.38

h) odbočka z ulice Tyršovy od č.p. 497 k č.p. 500

ch) místní komunikace v obci Kozodírky

i) místní komunikace v obci Psinice,

j) místní komunikace v obci Křešice

k) místní komunikace v obci Zliv

ve lhůtě nejpozději do 48 hodin po vzniku závady ve schůdnosti.

**Článek 3**

1. Tímto nařízením se ruší nařízení města Libáň č. 1/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků a vymezení úseků chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost, vydané dne 02.11.2009.

2. Toto nařízení bylo vydáno na základě usnesení Zastupitelstva města Libáň č. Z23/08/10/24 ze dne 23. 10. 2024 a nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení.

…………………………….. …………………………

 Vladimíra Klárová v.r. Petr Soukup v.r.

 místostarostka starosta